**Mesin Fotocopy Canon ir 2870**

**Harga : 12 Juta**

**Garansi : 6 Bulan**

**Training FREE**

**Spesifikasi mesin canin ir 2870 surabaya**

Jenis                   Desktop
Maksimum Ukuran Asli    A3
Salin Ukuran Kaset:          A5R - A3
Stack Bypass          : A3-A6, Amplop
Resolusi                 Scanning: 600dpi x 600dpi
                 Menyalin: setara 1200dpi x 600 dpi
                  Percetakan: setara 2400dpi x 600dpi
                  256 gradasi
Copy/Kecepatan Cetak A4: 28ppm
                 A3: 14ppm
Pertama Salin Waktu Kurang dari 4,9 detik
Warm Up Waktu 30 detik maks (10 detik max dari mode tidur)
Beberapa Salinan/Cetakan 1-999 cetakan
Duplexing                  Stackless standar otomatis
Kertas Berat          Kaset: 64 sampai 80gsm
                 Stack Bypass: 64 sampai 128gsm
                 Kaset: Universal: A5R ke A3
Kertas Kapasitas         Standar: 550 lembar x 2 kaset (1100 lembar)
                 Stack Bypass multi: 50 lembar (80gsm)
                 Opsional: 550 lembar x 2 kaset (1100 lembar)
                Side dek kertas: 2500 lembar
                 kapasitas kertas Max: 4750 lembar
CPU                 300Mhz
Ingatan         256Mb (Max: 512Mb)
Hardisk Drive         20GB
Antarmuka         Ethernet (100Base-TX/10-Base-T)
Power Supply        230V/6A/50Hz
Konsumsi Daya 1.0kW maksimum
Ukuran         WxDxH: 565 x 700 x 761mm
Berat         Approx. 70kg