[](http://3.bp.blogspot.com/-R8mPaQi-O7U/UWq6Aipg3WI/AAAAAAAAAIk/7cRXm9bB0F8/s1600/canon+ir2870.jpg)**Mesin Fotocopy Canon ir 2870**

**Harga : 12 Juta**

**Garansi : 6 Bulan**

**Training FREE**

**Spesifikasi mesin canin ir 2870 surabaya**

Jenis                   Desktop  
Maksimum Ukuran Asli    A3  
Salin Ukuran Kaset:          A5R - A3  
Stack Bypass          : A3-A6, Amplop  
Resolusi                 Scanning: 600dpi x 600dpi  
                 Menyalin: setara 1200dpi x 600 dpi  
                  Percetakan: setara 2400dpi x 600dpi  
                  256 gradasi  
Copy/Kecepatan Cetak A4: 28ppm  
                 A3: 14ppm  
Pertama Salin Waktu Kurang dari 4,9 detik  
Warm Up Waktu 30 detik maks (10 detik max dari mode tidur)  
Beberapa Salinan/Cetakan 1-999 cetakan  
Duplexing                  Stackless standar otomatis  
Kertas Berat          Kaset: 64 sampai 80gsm  
                 Stack Bypass: 64 sampai 128gsm  
                 Kaset: Universal: A5R ke A3  
Kertas Kapasitas         Standar: 550 lembar x 2 kaset (1100 lembar)  
                 Stack Bypass multi: 50 lembar (80gsm)  
                 Opsional: 550 lembar x 2 kaset (1100 lembar)  
                Side dek kertas: 2500 lembar  
                 kapasitas kertas Max: 4750 lembar  
CPU                 300Mhz  
Ingatan         256Mb (Max: 512Mb)  
Hardisk Drive         20GB  
Antarmuka         Ethernet (100Base-TX/10-Base-T)  
Power Supply        230V/6A/50Hz  
Konsumsi Daya 1.0kW maksimum  
Ukuran         WxDxH: 565 x 700 x 761mm  
Berat         Approx. 70kg